**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

**№ АНО.ПД-3**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: Омск, 644045, ул. Химиков, дом 12/1, телефон (факс) 65-53-91; Email: evrika.omsk@mail.ru\_.

1.3. Сведения о размещении объекта:

 - отдельно стоящее здание \_\_2\_\_\_\_ этажей, 2423 кв.м;

 - часть здания \_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м;

 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10183 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1986, год последнего капитального ремонта: \_\_-\_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2022г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр дополнительного образования детей «Эврика», БОУ ДО г. Омска «ЦДОД «Эврика»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: e-mail: г. Омск, 644045, ул. Химиков, дом 12/1, телефон (факс) 65-53-91; Email: evrika.omsk@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность *(нужное подчеркнуть).*

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная *(нужное подчеркнуть).*

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная *(нужное подчеркнуть).*

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): Департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 33, телефон: 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности образование.

 (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день \_\_\_\_\_\_270\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день нет.\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: 3, 29, 59, 73, 83, 87 Маршрутное такси: 83Н, 200, 203, 270, 271, 272, 305, 319, 326, 373(73), 385, 389, 434(Д), 445, 514(Н), 922 . Остановка "Театральная студия имени Л. Ермолаевой". Остановка общественного транспорта для МГН не приспособлена.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_автобус\_\_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_2-5\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть).*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть).*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть).*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, \_\_ бордюрные камни, неровности дорожного покрытия. \_\_\_\_\_\_\_,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет *(нужное подчеркнуть).*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) 1) |
| --- | --- |
| С нарушениями зрения | ДУ |
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ВНД |
| С нарушениями слуха | ДУ |
| С нарушениями умственного развития | ДУ |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения  | ДУ |

1) Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов1) | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, С, У) |  | 1, 2, 3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, С, У) |  |  4, 5, 6, 8, 9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, С, У) |  | 10, 20, 21, 22  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 11, 12, 13, 14, 15, 16  |
| 4.1 | Жилые помещения(в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. ) | - |  | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 17, 18, 19 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

1) Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем;"ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов**:

Объект признан ДЧ-И (О, Г, С, У)

**3.6. Состояние доступности объекта**

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей1) | Управленческиерешения | Дата исполнения решений |
| --- | --- | --- | --- |
| Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % |
| 1. Объект введен в эксплуатацию после и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг  |  | 1 |  |  |  |
| 2. В результате проведенного капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | 1 |  |  |  |
| 2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов. |  | 1 |  |  |  |
| 3. На объекте установлено или выявлено: |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги |  |  |  | Адаптировать территорию и входную группу. | 3 кв. 2017г. |
| 3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме |  |  |  |  |  |
| 3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  |  |
| 3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1 |  |  |  |  |
| 3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами  | 1 |  |  |  |  |
| 3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг | 1 |  |  |  |  |
| 4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |
| 4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 % |  |  |  |  |  |
| 4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов |  | 1 |  | На прозрачном полотне двери установитьяркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Установить тактильную пиктограмму и кнопку вызова персонала. Кнопка располагается на высоте от 0,85 до 1 м.. Установить тактильную пиктограмму "Доступность для инвалида по зрению", "Доступность для инвалида по слуху". Табличку "Доступность для инвалидов всех категорий" установить только после устройства подъемника | 3кв.2017г. |
| 4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов |  | 1 |  | Обозначить путь движения МГН указателями. | 3кв.2018г. |
| 4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 1 |  | Обозначить путь движения МГН тактильной информацией. | 3кв.2018г. |
| 4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка |  | 1 |  | Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости. | 3кв.2017г. |
| 4.6. Сменные кресла-коляски |  | 1 |  | Приобрести сменную кресло-коляску. Оказывать ситуационную помощь. | 3кв.2017г. |
| 4.7. Поручни |  | 1 |  | Установить поручень с левой стороны лестницы. Оптимальным является поручень округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,06 м. Поручни следует располагать на высоте 0,9; 0,7 и 0,5 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Поручень справа привести в соответствие нормам, добавить поручни круглого сечения на высоте 0,9 и 0,5 м. Добавить нетравмоопасное горизонтальное завершение. |  |
| 4.8. Пандусы |  | 1 |  | Ввиду имеющегося заключения о невозможности устройства пандуса, рекомендуется устроить вертикальный подъемник. Устроить проезд к подъемнику, перед подъемником устроить горизонтальную разворотную площадку размером не менее 1,6х1,6 м. Демонтировать часть поручня на площадке входа. | 3кв.2020г. |
| 4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты |  | 1 |  | Ввиду имеющегося заключения о невозможности устройства пандуса, рекомендуется устроить вертикальный подъемник. Устроить проезд к подъемнику, перед подъемником устроить горизонтальную разворотную площадку размером не менее 1,6х1,6 м. Демонтировать часть поручня на площадке входа. | 4 кв. 2018г. |
| 4.10. Раздвижные двери |  |  |  | Ввиду имеющегося заключения о невозможности устройства пандуса, рекомендуется устроить вертикальный подъемник. Устроить проезд к подъемнику, перед подъемником устроить горизонтальную разворотную площадку размером не менее 1,6х1,6 м. Демонтировать часть поручня на площадке входа. |  |
| 4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения |  | 1 |  | Ввиду имеющегося заключения о невозможности устройства пандуса, рекомендуется устроить вертикальный подъемник. Устроить проезд к подъемнику, перед подъемником устроить горизонтальную разворотную площадку размером не менее 1,6х1,6 м. Демонтировать часть поручня на площадке входа. | 3кв.2020г. |
| 4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок | 1 |  |  |  |  |
| 4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой |  | 1 |  | Учебный класс оборудовать портативной индукционной петлей VERT-2, так же необходим блокнот. | 2 кв. 2018г |
| 4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |  | 1 |  | Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости. | 3кв.2017г. |
| 4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % |  |  | 100% |  |  |
| 4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | 1 |  |  |  |  |
| 4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора | 1 |  |  |  |  |
| 4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта |  |  |  |  |  |
| 4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | 1 |  |  |  |  |
| 5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам | 1 |  |  |  |  |
| 6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, % |  |  | 0 |  |  |
| 7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % |  |  | 0 |  |  |
| 8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % |  |  | 0 |  |  |
| 9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), % |  |  | 0 |  |  |
| 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), % |  |  | 0 |  |  |
| 12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), % |  |  | 0 |  |  |
| 13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), % |  |  | 0 |  |  |
| 14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % |  |  | 10,8% |  |  |
| 15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), % |  |  | 0 |  |  |
| 16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), % |  |  | 1% |  |  |

Примечание: 1) в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 4.1 | Жилые помещения(в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8 | Все зоны и участки  | Ремонт текущий |

1) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г.г.

в рамках исполнения в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности\_\_

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: \_\_\_ http://zhit-vmeste.ru\_\_\_\_\_\_.

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "\_10\_"\_\_04\_\_2017\_ года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры
от "\_11\_\_\_" \_\_04\_\_\_ 2017\_\_\_ года № \_\_\_\_1\_\_\_.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "\_11\_ "\_\_04\_\_ 2017\_\_ года № \_\_\_1\_\_\_\_.

 Директор бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования

города Омска "Центр дополнительного

образования детей "Эврика" С. А. Малкова

 (подпись) (инициалы, фамилия)

  **МП**

Дата«11» апреля 2017 года